Na milimetarskom papiru nacrtaj zadani topografski profil, označi njegov početak i kraj, kao i druge elemente koje profil siječe. Lijevo iznad profila ucrtaj strelicu i iznad nje upiši azimut profilne linije.

Ukratko opiši profil/kartu, komentiraj reljef i pretpostavi geološku građu terena.

